



佛数政函〔2026〕10号

关于佛坪县山茱萸发酵(含脱醇)酒改建项目
环境影响报告表的批复

陕西浓情秦泉酒业有限责任公司：：
你公司报来的《佛坪县山茱萸发酵（含脱醇）酒改建项目环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》）。经研究，审查意见如下：
一、项目基本情况及批复意见
该项目位于佛坪县袁家庄街道塘湾村，租赁佛坪县秦泉饮料食品有限责任公司现有厂区及办公用房，建设年产200吨山茱萸发酵（含脱醇）酒生产线，主要产品有山茱萸发酵酒、山茱萸脱醇酒和脱醇冷凝粗酒精液。项目主体工程为设置生产车间、灌装车间、灭菌间；辅助工程为设置化验室、水处理间、快递间、成品库、办公区及值班室；公用工程包括给水、排水、供电等。环保工程包括处理废气、废水、固废、噪声等。项目总投资980万元，其中环保投资50万元，占比5.10%。
经审查，该项目在全面落实《报告表》及本批复中提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》确定的项目规模、地点、内容和环境保护对策措施进行建设。
二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作
1.按规定执行环境质量执行标准和污染物排放标准。
2.严格落实《报告表》提出的各项污染防治和环境管理措施。
3.加强大气污染防治工作。项目运营期间，必须使用清洁能源。脱醇废气经设备自带内置冷凝回收装置处理后无组织排放，发酵废气和堆存废气经车间机械通风排出。过滤残渣、发酵变质品、腐烂果品等集中收集、日产日清，防止恶臭污染。
4.加强水污染防治工作。禁止新建污水排放口。生活废水经处理后排入市政管网，施工废水集中收集处理后综合利用，不得外排。设备清洗废水、空瓶清洗废水、试验废水等生产废水集中收集，委托资质单位监测达到污水处理厂进水标准后用罐车运至佛坪县污水处理厂。项目污水收集管线、设施设备及转运过程要采取有效环境保护措施，严防跑、冒、滴、漏等现象。
5.加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备和工艺，加强设备日常检修和维护。合理安排施工计划和施工时间，晚上十点至次日早晨六点之间，禁止开展因生产工艺要求或者特殊需要必须施工以外的其他作业。严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》有关规定执行。
6.加强固（危）废综合管理。项目建设及运营期间产生的生活垃圾、生产废渣、废包装材料等一般固体废物应妥善处理，不得随意倾倒、焚烧。检验废液、废机油、废含油抹布等危险废物，及时交由资质单位安全处置。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定执行。
7.其他事项按有关法律法规执行。
三、严格执行环境保护管理制度
1.建立健全环境管理制度，定期检修维护设备，做好运行记录。规范各物料、固（危）废物等分类管理措施。加强环境风险防范，合理编制应急预案、建设应急设施，做好应急物资保障。定期开展环境隐患排查治理，防止污染事故发生，确保环境安全。
2.严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后，按规定程序开展竣工环保验收,并报生态环境部门备案。
3.依据《环境影响评价公众参与办法》相关规定，落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开环境信息。
4.《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自批准之日起，超过五年方决定该项目开工建设的，需重新报批环境影响评价文件。
5.项目涉及其他行政主管部门事项的，按相关部门有关规定和意见执行。


佛坪县数据和政务服务局
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抄送：市行政审批局，市生态环境局。
市生态环境局佛坪分局。
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